바이오매직소일 2호 종합토양개량제

1. 일반사항

1-1 적용범위

(1) 요약

이 시방서는 극척박지, 절토지 및 기타 토양조건이 불량한 토양지대에 조경용 수목 및 지표식물 식재에 적합한 토양조건을 조성하기 위한 토양개량 공정에 적용하며, 무분별한 저급 토양개량제 사용에 따른 수목 하자율을 최대한 방지하기 위해 식재 공사 시 필요한 재료의 품질규격, 작업표준을 규정한 것이다.

(2) 본 시방서가 적용 가능한 식재토양은 아래와 같다.

① 극척박지,절토지 - 보수력, 유기물 및 양분이 부족한 토양에 유기물 및 양분공급

② 쓰레기매립지 - 보수력향상, 유기물 및 양분공급

1-2. 용어의 설명

(1) 바이오매직소일 종합토양개량제

① 성토지, 절토지, 척박지 등과 같은 불량한 토양을 전문적으로 개량하는 토양개량제이다.

② 토양입단구조형성, 토양반응조절, 보비력향상 등 토양환경이 식물생육에 적합하도록 종합적으로 개선한다.

③ 다공질 유기물 및 무기경량골재를 사용하여 보수성뿐만 아니라 배수성, 통기성이 최적상태로 개선시키는 토양개량제이다.

④ 물리, 화학적으로 안정한 유기소재와 무기경량골재가 적절하게 혼합하여 사용하고 있다.

⑤ 입상의 공중합체 폴리머 보습제가 적량 혼합되어 있어 갈수기 수분공급이 용이하다.

2. 재료

2-1. 바이오매직소일 종합토양개량제

(1) 특성 : 바이오매직소일 종합토양개량제는 각종 척박지 및 쓰레기, 건설폐자재 매립지와 같이 인위적인 교란으로 인하여 물리, 화학적으로 매우 열악해진 토양을 전문적으로 개량하는 토양개량제를 토양의 물리성, 화학성을 개선하여 매립가스 및 침출수 등에 의한 생육피해를 최소화시키고 양호한 수목식재 기반을 조성할 수 있는 토양개량제로서 수목식재부 토양의 이화학성을 신속하게 개량할 수 있으며, 식물의 퇴적물이 수 천년 동안 서서히 탄화되어 물리, 화학적으로 안정화된 천연이탄을 모재로 사용하고 있으며, 기능성 미생물과 고분자 수분보습제를 혼합하여 만든 토양개량제입니다.

(2) 제품규격

구분	단위	물성	관련규격
유기물함량	%	30 이상	비료품질검사방법
유기물/전질소 비	-	50 이하	비료품질검사방법
인산함량	%	0.3 이상	비료품질검사방법
칼륨함량	%	0.2 이상	비료품질검사방법

[주] 1) 비료품질검사방법 : 농진청 고시 제2009-14호

2-2. 기타

(1) 수목 이식 시 관수 및 배수시설, 수목의 유지관리 관련자재는 해당 시방항목에 따른다.

2-3. 자재 품질관리

(1) 현장품질관리시험은 관련규정의 시험방법에 따라 시험하며, 제품의 물성은 지정된 요구  성능을 모두 만족해야 한다.

3. 시공

3-1. 요약

(1) 시공개요

① 매립지, 성토지 ▶ ② 근권부파기 ▶ ③ 바이오매직소일 종합토양개량제 혼합 ▶ ④ 혼합토양 채우기 ▶ ⑤ 다짐 및 표면고르기

3-2. 시공절차

(1) 사전준비

① 시공자는 시공 전 설계 도면과 현장 여건을 확인하여 작업에 영향을 줄 수 있는 제약조건에 대한 전반적인 검토 후 감독자와 협의를 거쳐 작업에 임한다.

(2) 식재토양층 조성

① 토양의 깊이

가 . 도면에 토심에 관한 특별한 명기가 없을 경우 다음 기준에 준하여 토심을 확보한다.

구분		토심	근거
잔디, 초화류 및 지피식물		10cm이상	조경설계기준 (건설교통부고시 제 2000-159호. 2000.6.20)
소관목		30cm이상
대관목		40cm이상
교목	2～5m	50cm이상
	5m이상	60cm이상

② 전면토양개량

가. 설계서에 명시된 배합비율로 바이오매직소일 토양개량제를 혼합하여 식재기반을 조성한다.

나. 별도의 명시가 없는 경우 토양지대내의 토양을 7 : 바이오매직소일 종합토양개량제 3 의 비율로  혼합한다.

다. 현장의 흙과 배합하는 방법은 바이오매직소일을 현장상부에 고르게 포설한 후에 중장비를 이용하여 토심 30cm이상 골고루 혼합되도록 2～3회 반복하여 개량하여야 한다.

(3) 식재부 토양개량제 시공

① 바이오매직소일 토양개량제 포설

가. 식재수목의 규격에 따라 터파기를 실시한다.

나. 설계서에 명시된 혼합비율에 따라 혼합토양을 만든다.

다. 도면상에 특별한 명기가 없는 경우 다음의 사용량 기준에 의거하여 사용량을 정한다.

근원경(cm)	5 이하	10	15	20	25	30	35	40	45	50
사용량(kg/주)	6	16	20	40	50	65	90	115	140	175

② 수목이식

가. 일반 조경공사 특기시방에 준해 식재한다.

나. 식재 후 수목이 잘 활착될 수 있도록 관수 및 다짐작업을 철저히 한다. 특히 교목주위나사람의 손이 미치지 않은 소관목 주변의 다짐작업을 철저히 한다.

다. 추후 장기 침하를 고려하여 침하가 최소화될 수 있도록 하며 여성토 필요시 감독원과 협의한다.

마. 지주목의 설치는 가지주목을 설치하며 수목 활착 후 제거한다.

③ 식재면고르기

가. 토양개량을 실시한 후 설계서에 따라 마운딩을 조성하는 등 식재에 적합하도록 표면을 정리하여야 한다.

나. 물이 고이지 않게 잘 고르고, 굵은 돌이나 나무뿌리 등의 이물질을 제거한다.

④ 공종간 협의

가. 토공, 배수시설, 관수시설 등의 시공은 설계서에 따르되 관련 공종 간 긴밀히 협조하여야하며, 관련 공종간의 시공한계를 명확히 하여야 한다.

(4) 시공도면

3-3. 보수 및 재시공

1) 수급인은 토사의 운반이나 취급 등으로 인하여 훼손된 부분에 대하여 원상태로 복구하여   야한다.

3-4. 현장품질관리

1) 부자재 및 제품의 상태, 현장환경조건, 표준 시방서에 의한 시공상태를 확인하고 문제점을CHECK한다.

3-5. 제조업자의 현장지원

1) 신림산업(주)는 현장의 모든 기술적인 사항을 성심 성의껏 지원한다.

3-6. 현장 뒷정리

1) 수급인은 재료의 포장물, 남은 재료, 기타 쓰레기 등을 완전히 제거한다.

▣ 사용량_바이오 매직소일 종합토양개량제

1. 부분토양 개량시

1) 근원경별 사용량(kg/주)

근원경(cm)	5 이하	10	15	20	25	30	35	40	45	50
사용량(kg/주)	6	16	20	40	50	65	90	115	140	175

2) 흉고직경별 사용량(kg/주)

흉고직경(cm)	5 이하	8	10	15	20	25	30	35	40
사용량	10	20	30	50	70	85	100	120	135

3) 수고별 사용량(kg/주)

수고(m)	1 이하	1.1 - 2.0	2.1 - 3.0	3.1 - 4.0	4.1 - 5.0	5.1 - 6.0
사용량	4	8	15	25	35	45

2. 전면토양 개량시(kg/㎡)

토심(cm)	10	15	20	25	30	35	40	50	60
사용량	12	18	24	30	36	42	48	60	72