바이오매직소일 3호 조경용토양개량제

1. 일반사항

1-1 적용범위

(1) 요약

이 시방서는 조경공사 시공 시 조경용 수목 및 지표식물 식재에 적합한 토양조건을 조성하기 위한 토양개량 공정 및 가로수 식재보수공사에 적용하며, 수목 이식하자율을 최대한 방지하기 위해 식재 공사 시 필요한 재료의 품질규격, 작업표준을 규정한 것이다.

(2) 본 시방서가 적용가능한 식재토양은 아래와 같다.

① 가로수 식재 및 조경수 보수 및 관리 - 유기물 및 양분공급

② 대형수목 이식 - 근권부 토양물성 개량

③ 일반조경수 식재 및 공원조성 - 유기물 및 양분이 부족한 토양에 유기물 및 양분공급

1-2. 용어의 설명

(1) 바이오매직소일 조경용토양개량제

① 친환경미생물이 활성화되어 토양의 물리성과 화학성을 최적의 상태로 개선해주는 토양개량제를 말한다.

② 충분히 완숙한 유기소재를 사용하여 가스에 의한 장애가 발생하지 않으며, 식물생육에 필요한 양분을 균형 있게 함유하고 있다.

③ 국내산 수피를 사용하며, 양이온교환용량(CEC)이 높아 보습력 및 보비력, 통기성이 우수하다.

2. 재료

2-1. 바이오매직소일 조경용토양개량제

(1) 특성 : 양질의 유기물과 식물의 생육에 필요한 양분을 고르게 함유하고 있어 조경 식재토양에 혼합 사용하여 부족한 유기물, 양분을 공급하고, 보비력을 향상시키는 토양개량제이다.

(2) 제품규격

구분	단위	물성	관련규격
유기물함량	%	25 이상	비료품질검사방법
유기물/전질소 비	-	50 이하	비료품질검사방법
인산함량	%	0.2 이상	비료품질검사방법
칼륨함량	%	0.2 이상	비료품질검사방법

[주] 1) 비료품질검사방법 : 농진청 고시 제2009-14호

2-2. 기타

(1) 수목 이식 시 관수 및 배수시설, 수목의 유지관리 관련자재는 해당 시방항목에 따른다.

2-3. 자재 품질관리

(1) 현장품질관리시험은 관련규정의 시험방법에 따라 시험하며, 제품의 물성은 지정된 요구  성능을 모두 만족해야 한다.

3. 시공

3-1. 요약

(1) 시공개요

① 매립지, 성토지 ▶ ② 근권부파기 ▶ ③ 바이오매직소일 종합토양개량제 혼합 ▶ ④ 혼합토양 채우기 ▶ ⑤ 다짐 및 표면고르기

3-2. 시공절차

(1) 사전준비

① 시공자는 시공 전 설계 도면과 현장 여건을 확인하여 작업에 영향을 줄 수 있는 제약조건에 대한 전반적인 검토 후 감독자와 협의를 거쳐 작업에 임한다.

(2) 식재토양층 조성

① 토양의 깊이

가 . 도면에 토심에 관한 특별한 명기가 없을 경우 다음 기준에 준하여 토심을 확보한다.

구분		토심	근거
잔디, 초화류 및 지피식물		10cm이상	조경설계기준 (건설교통부고시 제 2000-159호. 2000.6.20)
소관목		30cm이상
대관목		40cm이상
교목	2～5m	50cm이상
	5m이상	60cm이상

② 전면토양개량

가. 설계서에 명시된 배합비율로 바이오매직소일 토양개량제를 혼합하여 식재기반을 조성한다.

나. 별도의 명시가 없는 경우 토양지대내의 토양을 7 : 바이오매직소일 종합토양개량제 3 의 비율로  혼합한다.

다. 현장의 흙과 배합하는 방법은 바이오매직소일을 현장상부에 고르게 포설한 후에 중장비를 이용하여 토심 30cm이상 골고루 혼합되도록 2～3회 반복하여 개량하여야 한다.

(3) 식재부 토양개량제 시공

① 바이오매직소일 토양개량제 포설

가. 식재수목의 규격에 따라 터파기를 실시한다.

나. 설계서에 명시된 혼합비율에 따라 혼합토양을 만든다.

다. 도면상에 특별한 명기가 없는 경우 다음의 사용량 기준에 의거하여 사용량을 정한다.

근원경(cm)	5 이하	10	15	20	25	30	35	40	45	50
사용량(kg/주)	6	16	20	40	50	65	90	115	140	175

② 수목이식

가. 일반 조경공사 특기시방에 준해 식재한다.

나. 식재 후 수목이 잘 활착될 수 있도록 관수 및 다짐작업을 철저히 한다. 특히 교목주위나사람의 손이 미치지 않은 소관목 주변의 다짐작업을 철저히 한다.

다. 추후 장기 침하를 고려하여 침하가 최소화될 수 있도록 하며 여성토 필요시 감독원과 협의한다.

마. 지주목의 설치는 가지주목을 설치하며 수목 활착 후 제거한다.

③ 식재면고르기

가. 토양개량을 실시한 후 설계서에 따라 마운딩을 조성하는 등 식재에 적합하도록 표면을 정리하여야 한다.

나. 물이 고이지 않게 잘 고르고, 굵은 돌이나 나무뿌리 등의 이물질을 제거한다.

④ 공종간 협의

가. 토공, 배수시설, 관수시설 등의 시공은 설계서에 따르되 관련 공종 간 긴밀히 협조하여야하며, 관련 공종간의 시공한계를 명확히 하여야 한다.

(3) 시공도면

3.3. 보수 및 재시공

3.3.1 수급인은 토사의 운반이나 취급 등으로 인하여 훼손된 부분에 대하여 원상태로 복구하여야한다.

3.4. 현장품질관리

3.4.1 부자재 및 제품의 상태, 현장환경조건, 표준 시방서에 의한 시공상태를 확인하고 문제점을CHECK한다.

3.5. 제조업자의 현장지원

3.5.1 신림산업(주)는 현장의 모든 기술적인 사항을 성심 성의껏 지원한다.

3.6. 현장 뒷정리

3.6.1 수급인은 재료의 포장물, 남은 재료, 기타 쓰레기 등을 완전히 제거한다.

▣ 사용량_바이오매직소일 3호

1. 부분토양 개량시

1) 근원경별 사용량(kg/주)

근원경(cm)	5 이하	10	15	20	25	30	35	40	45	50
사용량(kg/주)	6	16	20	40	50	65	90	115	140	175

2) 흉고직경별 사용량(kg/주)

흉고직경(cm)	5 이하	8	10	15	20	25	30	35	40
사용량	10	20	30	50	70	85	100	120	135

3) 수고별 사용량(kg/주)

수고(m)	1 이하	1.1 - 2.0	2.1 - 3.0	3.1 - 4.0	4.1 - 5.0	5.1 - 6.0
사용량	4	8	15	25	35	45

2. 전면토양 개량시(kg/㎡)

토심(cm)	10	15	20	25	30	35	40	50	60
사용량	12	18	24	30	36	42	48	60	72
비 고	상기 사용량은 토양부피의 약 30 vol%혼합을 기준으로 산정.