매직크리너(퍼펙트) 식물세척제 시방서

1. 일반사항

1-1 적용범위

(1) 요약

이 시방서는 도심지 가로수 또는 해안가 식재된 조경 수목의 표면에 부착된 염분(염화칼슘) 및 공해물질을 세척하여 제거하는 식물관리방법에 관한 것으로 식재공사에 필요한 식물세척제의 품질 규격, 작업 표준을 정한 것이다.

(2) 본 시방서가 적용 가능한 식재토양은 아래와 같다.

① 도심지 및 공단지역의 오염물질 세척

② 염분(염화칼슘) 집적 토양의 염분제거

1-2. 용어의 설명

(1) 매직크리너

① 유용미생물의 추출물을 이용하고 있으며, 식물체 표면의 염분과 오염물질을 세척한다.

② 토양층에 유입 시 토양 내의 과다한 염분을 불용화시켜 염류장애를 막고, 토양의 비옥도를 증가시킨다.

③ 식물생육에 필요한 다량원소 및 미량원소를 골고루 함유하고 있어 식물의 생육을 향상시킨다.

2. 재료

2-1. 매직크리너

(1) 특징 : 미생물 또는 미생물 추출물과 각종 식물생육에 필요한 양분이 함유되어 있으며, 식물체 표면의 오염물질과 염분을 제거하는 식물세척제이다.

(2) 제품규격

시험항목	품질기준	시험방법
전질소	5.0 % 이상	켈달황산분해증류법
수용성가리	1.0 % 이상	염광광도법 또는 원자흡광법
수용성고토	1.5 % 이상	염광광도법 또는 원자흡광법
수용성황	2.0 % 이상	염광광도법 또는 원자흡광법
수용성붕소	0.05 % 이상	염광광도법 또는 원자흡광법
수용성몰리브덴	0.0005 % 이상	염광광도법 또는 원자흡광법

[주] 1) 비료품질검사방법 : 농진청 고시 제2009-14호

2-2. 기타

(1) 수목 이식 시 관수 및 배수시설, 수목의 유지관리 관련자재는 해당 시방항목에 따른다.

2-3. 자재 품질관리

(1) 현장품질관리시험은 관련규정의 시험방법에 따라 시험하며, 제품의 물성은 지정된 요구  성능을 모두 만족해야 한다.

3. 세척제 뿌리기

3-1. 사용방법

(1) 세척하기 전 일반수를 이용하여 2회 이상 분무한다.

(2) 수목규격(흉고직경)에 따라 기준사용량을 산출한다.

흉고직경(cm)	10 이하	10	20	30	40	50	60
사용량(ml/주)	100 이하	100	200	300	400	500	600

(3) 수고에 따라 세척액 사용량을 산출한다.

산출식 ; [eqn: 사용량(㎖/주)=기준사용량(㎖/주) TIMES {실제수목수고(m)} over {기준수고(3m)}]

(4) 산출된 사용량을 미온수에 50배~100배 희석한다. 단, 수목의 종류, 오염원의 종류 및 오염물질의 량에 따라 희석배수를 조정한다.

(5) 대상 수목의 표면에 희석된 세척액이 충분히 젖도록 골고루 뿌리십시오.

(6) 희석된 세척제를 잎 또는 줄기에 반복 분무하여 주십시오.

3-2. 현장품질관리

(1) 제품의 상태, 현장조건, 시방서에 의한 시공상태를 확인하고 문제점을 CHECK한다.

3-3. 제조업자의 현장지원

(1) 신림산업(주)은 현장의 모든 기술적인 사항을 성심 성의껏 지원한다.

3-6. 현장 뒷정리

(1) 수급인은 재료의 포장물, 남은 재료, 기타 쓰레기 등을 완전히 제거한다.

□. 사용방법 및 사용량

1. 사용량

1-1. 기준사용량

흉고직경(cm)	10 이하	10	20	30	40	50	60
사용량(ml/주)	100 이하	100	200	300	400	500	600
비 고	* 수목기준 : 수고 3m

1-2. 사용량계산

산출식 ; [eqn: 사용량(㎖/주)=기준사용량(㎖/주) TIMES {실제수목수고(m)} over {기준수고(3m)}]